| **6****6.2** | **Außenbereich****Spielplätze** | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | Handlungsbedarf | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: DGUV V 81, DGUV R 102-601, DGUV I 202-022, DGUV I 202-023, DIN EN 1176 Erlass BM „Tore und Werkbänke“  |
| 1 | Werden nur solche Spielplatzgeräte ange-schafft, die den Normen entsprechen?Beachte: Herstellerbescheinigung |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 2 | Sind die Spielplatzgeräte sicher aufgestellt?Beachte: Aufbauanleitung des Herstellers, Prüfprotokolle* Sicherheitsbereiche
* Untergrund
* Ordnung und Sauberkeit
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 3 | Sind Tore für Ballspiele fest verankert und gegen Kippen ausreichend gesichert? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 4 | Werden Spielplatz- und Freizeitsportgeräte regelmäßig kontrolliert (Sicht- und Funktionskontrolle) und gewartet? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 5 | Werden die Spielplatzgeräte mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person geprüft?* schriftlicher Nachweis der Jahreshauptprüfung erforderlich
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 6 | Ist der hindernisfreie Sicherheitsbereich um die Spielplatzgeräte ausreichend bemessen?(2/3 der Fallhöhe +0,5 m, aber mind. 1,5 m) |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 7 | Erfüllt der Untergrund bei losem Schüttmaterial im Sicherheitsbereich die folgenden Mindestanforderungen an die Schichtdicke?* bis 2 m Fallhöhe 20 cm + 10 cm
* bis 3 m Fallhöhe 30 cm + 10 cm

für den Wegspieleffekt bei losem Schüttmaterial |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 8 | Wird der Untergrund im Sicherheitsbereich regelmäßig kontrolliert, gesäubert und werden die stoßdämpfenden Eigenschaften erhalten? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |