| **6**  **6.2** | **Außenbereich**  **Spielplätze** | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | teilw. | ja | nein |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  DGUV V 81, DGUV R 102-601, DGUV I 202-022, DGUV I 202-023, DIN EN 1176 Erlass BM „Tore und Werkbänke“ | | | | | | | |
| 1 | Werden nur solche Spielplatzgeräte ange-schafft, die den Normen entsprechen?  Beachte: Herstellerbescheinigung |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 2 | Sind die Spielplatzgeräte sicher aufgestellt?  Beachte: Aufbauanleitung des Herstellers, Prüfprotokolle   * Sicherheitsbereiche * Untergrund * Ordnung und Sauberkeit |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 3 | Sind Tore für Ballspiele fest verankert und gegen Kippen ausreichend gesichert? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 4 | Werden Spielplatz- und Freizeitsportgeräte regelmäßig kontrolliert (Sicht- und Funktionskontrolle) und gewartet? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 5 | Werden die Spielplatzgeräte mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person geprüft?   * schriftlicher Nachweis der Jahreshauptprüfung erforderlich |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 6 | Ist der hindernisfreie Sicherheitsbereich um die Spielplatzgeräte ausreichend bemessen?  (2/3 der Fallhöhe +0,5 m, aber mind. 1,5 m) |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 7 | Erfüllt der Untergrund bei losem Schüttmaterial im Sicherheitsbereich die folgenden Mindestanforderungen an die Schichtdicke?   * bis 2 m Fallhöhe 20 cm + 10 cm * bis 3 m Fallhöhe 30 cm + 10 cm   für den Wegspieleffekt bei losem Schüttmaterial |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 8 | Wird der Untergrund im Sicherheitsbereich  regelmäßig kontrolliert, gesäubert und werden  die stoßdämpfenden Eigenschaften erhalten? |  |  |  |  |  | Text | Text |